氦氖激光机项目需求(二次)
一、技术部分
（一）产品技术要求
1.工作波长: ≥632nm 。 
2.激光输出功率:二档输出。
3.光纤末端输出功率:≥20mw。
4.扩束镜: 可调激光照射位置，又可放大激光光点。
5.配有功率检测装置:可检测功率。
6.激光治疗时间、能量可调。
7.可同时做两个病人，治疗参数分别可调。
（二）配置要求
1.可移动台车式双通道主机1台或单通道主机2台；
2.扩束镜2只；
[bookmark: _GoBack]3.双通道光纤4根；
4. 每台仪器配备中文使用说明书1套及随机操作规程卡1份。
二、商务部分
（一）交货方式
1.交货时间：自合同生效之日起15个工作日内。
2.中标方负责将设备安全运至院方指定地点，运输费用由中标方负责。
（二）付款条件
1.货物安装验收合格后，支付总货款的90%，2年后支付尾款。
（三）包装要求
1.全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
（四）售后质量保证、安全和服务承诺
1.设备整机（含附件）包修期≥2年，中标方需提供生产厂家售后服务承诺书原件。
2.所有设备铭牌标注使用期限≥5年，提供的设备生产日期需保证在近6个月以内。
3.提供各类易损配件价格。
4.设备质保期间不低于每年1次的上门巡检、保养、质控服务，并出具巡检、保养、质控报告交由设备科及使用科室留档。

