毫米波治疗仪项目需求(二次)
一、技术部分
（一）产品技术要求
1.输出控制方式：双通道输出，独立控制，非接触式，体表垂直照射。
2.工作频率：30GHz～40GHz，输出波长： 7.5mm～10mm。
3.输出功率密度：≥6mW/cm²。
4.每通道都有独立的治疗支架，可90°上下翻转调节角度。
5.治疗时间可定时，治疗时间结束，有提示。
7.中文操作系统，机器在治疗时有提示。
8.治疗头外径：≥80mm ，具备引导光，及时指示治疗范围。
[bookmark: _GoBack]（二）配置要求
1.台车式双通道主机一台；
2.治疗头2个；
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二、商务部分
（一）交货方式
1.交货时间：自合同生效之日起15个工作日内。
2.中标方负责将设备安全运至院方指定地点，运输费用由中标方负责。
（二）付款条件
1.货物安装验收合格后，支付总货款的90%，3年后支付尾款。
（三）包装要求
1.全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
（四）售后质量保证、安全和服务承诺
1.设备整机（含附件）包修期≥3年，中标方需提供生产厂家售后服务承诺书原件。
2.所有设备铭牌标注使用期限≥6年，提供的设备生产日期需保证在近6个月以内。
3.提供各易损配件价格。(须在投标文件中列明)
4.设备质保期间不低于每年1次的上门巡检、保养、质控服务，并出具巡检、保养、质控报告交由设备科及使用科室留档。

