空气压力波治疗仪项目需求

一、技术部分
（一）产品技术要求
1、 治疗时间1-600min可调；

2、 治疗压力40-180mmHg可调；

3、 充气速度可调；

4、 治疗模式≥4种可选；

5、 分段式气囊，支持多节段独立控制；

6、 主机可显示当前治疗的肢体、治疗时间、治疗模式等；
7、具有过压、欠压、加压套脱落等报警提示；
8、具有过压保护措施，保证治疗安全；
9、具有事件记录功能。

（二）配置要求

1、空气压力波治疗仪                            8套

2、配套移动台车                                8台

3、下肢套（左右为一套，含长腿套、小腿套、足套） 16套
4、中文用户操作手册、维修手册、合格证、保修卡和简易操作卡各8份

二、商务部分

（一）交货方式

1、交货时间：自合同生效之日起15个工作日内。

2、中标方负责将设备安全运至院方指定地点，运输费用由中标方负责。

（二）付款条件

1、货物安装验收合格后，支付总货款的90%，3年后支付尾款。

（三）包装要求

1、全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

（四）售后质量保证、安全和服务承诺

1、空气压力波治疗仪（含所有附件）包修期≥3年，设备包修期内每年提供1-2次维护保养。

2、提供的设备生产日期需保证在近6个月以内，设备使用期限≥8年。

3、提供常用易损件的名称、型号、价格等信息。

4、厂家应用工程师负责对院方工作人员提供应用操作培训，直至能够熟练操作为止。

