病理组织漂烘仪项目需求
一、技术部分
（一）产品技术要求
1、采用模块化设计，漂片、烘片、烤片三部分独立温度。
2、黑色漂片槽，捞片时对比清楚，方便操作。
3、烘片可处理≥50块玻片。
4、烤片室可容纳≥3个染色架。
5、烤片室可根据温度设定不同的烤片时间，有声音报警。
6、温控范围：漂片、烘片、烤片三部份均为可调，自动恒温。
[bookmark: _GoBack]（二）配置要求
1、病理组织漂烘仪1套
2、中文用户操作手册、维修手册、合格证、保修卡和简易操作卡各1份
二、商务部分
（一）交货方式
1、交货时间：自合同生效之日起15个工作日内。
2、中标方负责将设备安全运至院方指定地点，运输费用由中标方负责。
（二）付款条件
1、货物安装验收合格后，支付总货款的90%，3年后支付尾款。
（三）包装要求
1、全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
（四）售后质量保证、安全和服务承诺
1、机器整机（含所有附件）包修期≥3年，投标商在中标后需提供原厂包修承诺书原件。
2、设备安装调试好后，中标方负责为院方操作人员培训，直至所有操作人员可熟练掌握设备的基本操作。
3、包修期机器发生故障时，厂家必须在48小时内解决故障，否则要提供备用机器，确保医院正常开展业务。
4、设备在质保期间每年不低于1次的上门巡检、保养服务，并出具巡检、保养报告交由设备科留档。
5、提供常用易损件的名称、型号、价格等信息。
6、提供的设备设备使用期限≥5年，生产日期需保证在近6个月以内。


