加压冷敷治疗仪项目需求

一、技术部分
（一）性能要求
1、具备冷疗和加压同步治疗
2、支持预设压力 
3、内置加压泵
4、加压方式：间歇加压式
5、无电源条件下使用：允许手动操作
6、压力值范围不小于：45mmHg
7、加压周期：自动间歇性
8、冰囊型号：有适用于肩、肘、腕、腰背、大腿、膝、小腿、踝、脚等部位的多种型号，完全可以满足患者身体各部位治疗的需要。
（二）配置要求
1、加压冷敷治疗仪     1台。
2、冰垫               8套。
3、中文用户操作手册、维修手册、合格证、保修卡和简易操作卡各1份。
二、商务部分
（一）交货方式
1、交货时间：自合同生效之日起20个工作日内。
2、中标方负责将货物安全运至院方指定地点，运输费用由中标方负责。
（二）付款条件
1、设备安装验收合格后，支付合同总价的90%，设备使用满3年后支付尾款。
（三）包装要求
1、全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
（四）售后质量保证、安全和服务承诺
1、机器整机（含所有附件）质保期≥3年，铭牌标注使用期限≥5年，提供的设备生产日期需保证在近6个月以内。中标方需提供原厂包修承诺书原件。
[bookmark: _GoBack]2、设备安装调试好后，中标方负责为院方操作人员培训，直至所有操作人员可熟练掌握设备的基本操作。
3、机器发生故障时，厂家须在48小时内解决故障，否则要提供备用机器，确保医院正常开展业务。
4、设备在质保期间每年不低于1次的上门巡检、保养服务，并出具巡检、保养报告交由设备科留档。
5、提供常用易损件的名称、型号、价格等信息。 

