经皮测胆仪项目需求
一、技术部分
（一）性能要求
1.产品用于检测沉积于初生婴儿皮肤组织内的胆红素浓度。
2.液晶显示屏带背光，有无操作自动关机功能。
3.自动计算平均值，测量值和平均值同时显示。
4.两种单位显示mg/dl、μmol/l，可根据需要切换单位。
5.电池采用充电电池，充一次电可使用不少于500次。
6.设备小巧，便于携带，净重量小于500克。
（二）配置要求
1.经皮测胆仪2台
2.充电器2个
3.校验盘2个
4.充电电池2套
5.产品说明书及简易操作卡各2份
二、商务部分
（一）交货方式
[bookmark: _GoBack]1.交货时间：自合同生效之日起20个工作日内。
2.中标方负责将货物安全运至院方指定地点，运输费用由中标方负责。
（二）付款条件
1.设备安装验收合格后，支付合同总价的90%，设备使用满2年后支付尾款。
（三）包装要求
1.全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
（四）售后质量保证、安全和服务承诺
1.设备整机（含所有附件）包修期≥2年，铭牌标注使用期限≥6年，提供的设备生产日期需保证在近3个月以内。
2.提供出包修期后主要配件供货价格。

